kodovi grešaka

01 - greška komunikacije sa SKC modulom

02 - greška EEPROM-a

10 - aktiviran NOT-AUS, EMERGENCY, HITAN STOP prekidač

11 - aktivna termozaštita vakum pumpe 1 (temperatura kućišta pumpe 1)

12 - aktivna termozaštita vakum pumpe 2 (temperatura kućišta pumpe 2)

13 - aktivna termozaštita vakum pumpe 3 (temperatura kućišta pumpe 3)

14 - aktivna prekostrujna zaštita elektromotora vakum pumpe 1

15 - aktivna prekostrujna zaštita elektromotora vakum pumpe 2

16 - aktivna prekostrujna zaštita elektromotora vakum pumpe 3

17 - aktivna prekostrujna zaštita elektromotora miksera

21 - kontrolisani vakum pumpe 1 ispod minimalnog

22 - kontrolisani vakum pumpe 2 ispod minimalnog

23 - kontrolisani vakum pumpe 3 ispod minimalnog

31 - greška pogona dozatora 1 (ac inverter ili dc drive javlja grešku)

32 - greška pogona dozatora 2 (ac inverter ili dc drive javlja grešku)

33 - greška pogona dozatora 3 (ac inverter ili dc drive javlja grešku)

34 - greška pogona dozatora 4 (ac inverter ili dc drive javlja grešku)

41 - greška senzora punjača 1

42 - greška senzora punjača 2

43 - greška senzora punjača 3

44 - greška senzora punjača 4

45 - greška senzora miksera

51 - nivo sirovine ispod minimalnog u spremniku punjača 1

52 - nivo sirovine ispod minimalnog u spremniku punjača 2

53 - nivo sirovine ispod minimalnog u spremniku punjača 3

54 - nivo sirovine ispod minimalnog u spremniku punjača 4

55 - maksimalan nivo materijala u ciklonu

56 - rad mlina onemogućen zbog maksimalnog nivoa materijala u cilkonu

57 - nivo u spremniku mješanog materijala ispod minimalnog

58 - nivo u spremniku mješanog materijala je predugo iznad maksimalnog

61 - ciklus punjača 1 neuspješan – okončan timerom

62 - ciklus punjača 2 neuspješan – okončan timerom

63 - ciklus punjača 3 neuspješan – okončan timerom

64 - ciklus punjača 4 neuspješan – okončan timerom